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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító:	CORAL SCUDO
Egyéb azonosítási eszközök:
CORAL SCUDO
TŰZÁLLÓ, SZILIKONOS, GOMBA- ÉS ALGAGÁTLÓ DEKORATÍV VAKOLAT
UFI-kód:	AH30-Q0TG-100X-X9AE
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
Vonatkozó felhasználások: Öntapadós vakolat

Külső és/vagy belső falak dekoratív és védőburkolata, különösen tűzálló hőszigetelő rendszereken,
tűzálló EPS-rendszereken vagy ásványi bazaltos ásványgyapoton történő alkalmazáshoz.
Bármilyen ásványi alapú felületen alkalmazható, mint például a szokásos mészcement vakolatok, gipszvakolat, beton, gipszkarton, valamint a súrlódásnak és kopásnak ellenálló régi festékeken.
A tűzálló hőszigetelő rendszerek, tűzálló EPS vagy ásványi bazaltos ásványgyapot rendszerek a gyártó ajánlásai szerint kerülnek kivitelezésre. Ha üres hely marad a hőszigetelő rendszerek és a fal között, a tűz gyorsan terjedhet, még akkor is, ha a hőszigetelő rendszer tűzálló.
Ellenjavallt felhasználások: Minden, aminek a használata nincs meghatározva ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
SC EVOLOR SRL
sat Buleta, str. Depozitelor, nr. 5
247378 com. Mihaesti - jud. Valcea - Romania Tel.: +40250772562 - Fax: +40250772547
tehnic@sticky.ro https://www.sticky.ro
1.4 Vészhelyzet esetén hívandó telefonszám:	 Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok Információs Hivatala
Toxikológia: 021.318.36.06
 (
Figyelmeztető mondatok:
Aquatic
 
Chronic
 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Bőrszenz
. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
Az anyag vagy keverék osztályozása: 1272/2008/EK (
CLP
) rendelet:
A termék osztályozása az 1272/2008 (
CLP
) rendelet szerint történt.
Aquatic
 
Chronic
 3: Veszélyes a vízi környezetre - Krónikus veszély, 3. 
kategória
, H412 
Bőrszenz
. 1A: Érzékenység - Bőr, 1A veszélyességi 
kategória
, H317
Címkeelemek:
1272/2008/EK (
CLP
) rendelet:
Vigyázat
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
)
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2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA (folytatás)
P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P103: Használat előtt olvassa el a címkét.
P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P273: Kerülje a környezetbe való kibocsátást.
P280: Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/légzésvédőt/szemvédelmet/biztonsági
cipőt.
P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel. P333+P313: Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.
P501: A tartalmat/edényt a veszélyes hulladékra vagy a csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
További információk:
EUH208: {0}-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH211: Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
A besoroláshoz hozzájáruló anyagok
Reakciótömeg :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1)
Kiegészítő címkézés:
Kizárólag ipari üzemekben vagy professzionális kezeléshez.
UFI-kód:	AH30-Q0TG-100X-X9AE
A címkézés egyéb elemei:
EUH208: Tartalmaz: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeget (CAS: 55965-84- 9), termékek tárolás közbeni tartósítószerei és biocid hatóanyagok formájában: 0,024% 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (CAS: 55406-53-6), 0,018% izoproturon (CAS 34123-59-6, 0,006% terbutrin (CAS 886-50-0). Allergiás reakciót válthat ki.
2.3	Egyéb veszélyek:
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
 (
Anyagok:
Nem alkalmazható
Keverékek:
Kémiai leírás: 
Anyagok keveréke
Összetevők:
Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletével összhangban a termék a következőket tartalmazza:
⁽¹⁾ Fő összetevő
⁽²⁾ A 2020/878/EU rendeletben meghatározott 
kritériumoknak
 megfelelő egészségügyi vagy környezeti kockázatot jelentő anyag
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
)Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak










	Azonosítás
	Kémiai név/besorolás
	Koncentráció

	CAS-szám:	471-34-1
	Kalcium-karbonát (kalcit)⁽¹⁾
	Nincs besorolva
	

	EK-szám:	207-439-9
Index: Nem alkalmazható
	
	
	50 - <75 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	
	

	REACH: 01-2119486795-18-
	
	
	

	XXXX
	
	
	

	CAS-szám:	55406-53-6
	3-jód-2-propinil-butilkarbamát⁽²⁾
	ATP ATP06
	

	EK-szám:	259-627-5
Index:	616-212-00-7
REACH: 01-2120762115-60-
	
	
	<1 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	Akut tox. 3: H331; Akut tox. 4: H302; Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Szemkár. 1: H318; Bőrszenz. 1: H317; STOT RE 1: H372 - Veszély
	

	XXXX
	
	
	

	CAS-szám:	34123-59-6
	izoproturon (ISO)⁽²⁾
	ATP ATP13
	

	EK-szám:	251-835-4
Index:	006-044-00-7
	
	
	<1 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Karc. 2: H351; STOT RE 2: H373 - Vigyázat
	

	REACH: Nem alkalmazható
	
	
	

	CAS-szám:	886-50-0
	Terbutrin⁽²⁾
	Saját besorolású
	

	EK-szám:	212-950-5
Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható
	
	
	<1 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	Akut tox. 4: H302; Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Bőrszenz. 1B: H317 -
Vigyázat
	



 (
⁽¹⁾ Fő összetevő
⁽²⁾ A 2020/878/EU rendeletben meghatározott 
kritériumoknak
 megfelelő egészségügyi vagy környezeti kockázatot jelentő anyag
Az anyagok veszélyességére vonatkozó további 
információkért
 lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.
Egyéb 
információ
:
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (folytatás)
)
	
	Azonosítás
	Kémiai név/besorolás
	Koncentráció

	CAS-szám:	55965-84-9
	Reakciótömeg :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H - Automatikusan osztályozott
	

	EK-szám: 	Nem alkalmazható
	izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1)⁽²⁾
	

	Index: 613-167-00-5
REACH: Nem alkalmazható
	
	<1 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	Akut tox. 2: H310+H330; Akut tox. 3: H301; Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Szemkár. 1: H318; Bőrkorr. 1B: H314; Bőrszenz. 1A: H317 - Veszély
	






	Azonosítás
	M-tényező

	3-jód-2-propinil-butilkarbamát
CAS-szám: 55406-53-6	EK-szám: 259-627-5
	Akut
	10

	
	Krónikus
	1

	izoproturon (ISO)
CAS-szám: 34123-59-6	EK-szám: 251-835-4
	Akut
	10

	
	Krónikus
	10

	Terbutrin
CAS-szám: 886-50-0	EK-szám: 212-950-5
	Akut
	100

	
	Krónikus
	100

	Reakciótömeg :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220- 239-6] (3:1)
CAS-szám: 55965-84-9	EK-szám: Nem alkalmazható
	Akut
	100

	
	Krónikus
	100



	Azonosítás
	Fajlagos koncentrációs határérték

	Terbutrin CAS-szám: 886-50-0
EK-szám: 212-950-5
	% (p/p) >=3: Bőrszenz. 1 - H317

	Reakciótömeg :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1)
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	% (p/p) >=0,6: Bőrkorr. 1B - H314 0,06<= % (p/p) <0,6: Bőrirrit. 2 - H315
% (p/p) >=0,06: Szemirrit. 2 - H319
% (p/p) >=0,0015: Bőrszenz. 1A - H317



4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Elsősegélynyújtási intézkedések:
A termékkel való mérgezés okozta tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén, a vegyi anyagnak való közvetlen kitettség vagy a fizikai változás állapota esetén forduljon orvoshoz.
Belélegzés esetén:
A termék belégzése nem jelent veszélyt, de mérgezési tünetek esetén ajánlott az érintett személyt
friss levegőre vinni, és nyugalmi testhelyzetbe helyezni. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek továbbra is fennállnak.

Bőrrel való érintkezés esetén:
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Érintkezés esetén ajánlott a területet vízzel és semleges szappannal lemosni. Bőrelváltozások
(viszketés, bőrpír, hólyagok, gyulladás,...) esetén keresse fel orvosát a jelen biztonsági adatlap kíséretében.
Szembe kerülés esetén:
Öblítse ki a szemét bő vízzel legalább 15 percig. Ha a sérült kontaktlencsét használ, el kell távolítani, ha nem tapadt a szeméhez, mert további károsodások léphetnek fel. Minden említett esetben a mosás után az érintett személyt sürgősen el kell szállítani az orvoshoz, a termék biztonsági adatlapjának kíséretében.
Lenyelés/ aspiráció esetén:
Azonnali orvosi ellátást kell nyújtani, bemutatva a termék biztonsági adatlapját. Ne idézzen elő hányást, ha hányás lép fel, tartsa az áldozat fejét előrebillentve, hogy elkerülje a lenyelést. Tartsa az érintett személyt nyugalmi testhelyzetben. Tisztítsa meg a szájat és a torkot, mivel fennáll annak a veszélye, hogy a termék lenyelése hatással lehet rájuk.
4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások:
Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelések jelzése:
Nem releváns

 (
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
)


 (
Oltóanyag:
Megfelelő oltóanyag:
Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében bekövetkező gyulladás esetén lehetőleg többcélú porral oltó készülékeket (ABC osztály) kell használni, a Tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
Nem megfelelő oltóanyag:
Nem releváns
Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:
Az égés vagy a termikus bomlás következtében reakció melléktermékek keletkeznek, amelyek nagyon 
mérgezőek
 lehetnek, és következésképpen magas egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Tűzoltóknak szóló javaslat:
A tűz nagyságától függően teljes védőruhára és zárt légzőkészülékre lehet szükség. Alapvető vészhelyzeti felszerelések (tűzoltó takaró, elsősegélydoboz) szükségesek
További rendelkezések:
Kövesse a belső vészhelyzeti terv és a tájékoztató lapok utasításait a balesetek és egyéb vészhelyzetek kezelésére vonatkozóan. Szüntesse meg a tüzet. Tűz esetén hűtse le a lángnak, robbanásnak vagy a magas hőmérséklet okozta 
BLEVE
-nek kitett termék edényeit és tárolótartályait. Kerülje a tűzoltó termékek kiömlését a vízi környezetbe.
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)
)
 (
Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások: Nem sürgősségi ellátószemélyzet számára:
A szivárgásokat el kell szigetelni, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a munkát végző személyekre nézve.
Sürgősségi ellátószemélyzet számára:
Védőfelszerelést kell használni. A nem megfelelő felszereléssel rendelkező személyeket el kell távolítani. Lásd a 8. SZAKASZT.
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Különösen kerülje a vízi környezetbe való kiömlést. A felszívódott terméket légmentesen lezárt tartályokban kell tárolni. A
lakosság vagy a környezet 
expozíciója
 esetén tájékoztassa az illetékes hatóságokat.
Az elszigetelés és a tisztítás módszerei és anyagai:
Ajánlott:
A kiömlött terméket homokkal vagy más semleges abszorbenssel fel kell szívni, és biztonságos helyre kell szállítani. Ne szívódjon fel fűrészporba vagy más gyúlékony abszorbensbe. A termék ártalmatlanítására vonatkozó 
információkat
 lásd a 13. szakaszban.
Hivatkozás más szakaszokra:
Lásd a 8. és 13. szakaszt.
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN
) (
7.1
A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:
A.
- Általános óvintézkedések
Tartsa be a terhek kezelése során a munkahelyi kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsa fenn a rendet, a tisztaságot, és ártalmatlanítsa a terméket biztonságos intézkedésekkel (6. szakasz)
B.- Technikai ajánlások a tüzek és robbanások megelőzésére.
Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A maradványokat alacsony sebességgel szállítsa, hogy elkerülje az elektrosztatikus feltöltődést, amely hatással lehet a gyúlékony termékekre. Az elkerülendő körülményekkel és anyagokkal kapcsolatban lásd a 10. szakaszt.
C.- Technikai ajánlások az ergonómiai kockázatok megelőzésére és a toxikológiára.
Ne igyon vagy egyen, miközben a terméket kezeli, és miután befejezte, mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.
D.- Műszaki ajánlások a környezeti veszélyek megelőzésére
7. SZAKASZ: KEZELÉS 
ÉS
 TÁROLÁS
)


 (
8.1
Ellenőrzési paraméterek:
Anyagok, amelyek foglalkozási 
expozíciós
 határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell: A keveréket alkotó anyagokra nincsenek környezeti határértékek.
DNEL
 (munkavállalók):
DNEL
 (populáció):
PNEC
:
8.2
Az 
expozíció
 ellenőrzése:
A.
- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőeszközök
Megelőző intézkedésként ajánlott olyan egyéni védőfelszerelést használni, amelyen szerepelnie kell a „CE” feliratnak. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további 
információkért
, (tárolás, tisztítás, használat, védelmi szint,...) kérjük, olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. A részleteket lásd a 7.1 szakaszban
B.- Légzésvédelem.
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM
)
 (
A termék környezeti veszélyei miatt ajánlatos olyan helyen kezelni, ahol véletlen szivárgás esetén szennyeződésgátló gátak vannak, valamint a közelében lévő abszorbens anyagot ártalmatlanítani.
A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is:
A.
- Műszaki tárolási intézkedések Minimális hőmérséklet:
5 ºC Maximális hőmérséklet:
30 ºC Maximális idő:
36 hónap
B.- Általános tárolási feltételek.
Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További 
információkért
lásd
 a 10.5 szakaszt
Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):
A már meghatározott javallatok kivételével nincs szükség külön ajánlásra a termék használatára vonatkozóan.
7. SZAKASZ: KEZELÉS 
ÉS
 TÁROLÁS (folytatás)
)







	
	Rövid expozíció
	Széles körű expozíció

	Azonosítás
	Szisztematikus
	Helyi
	Szisztematikus
	Helyi

	Kalcium-karbonát (kalcit) CAS-szám: 471-34-1
EK-szám: 207-439-9
	Orális
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns

	
	Bőrön át
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns

	
	Belélegzés
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns
	6,36 mg/m³

	3-jód-2-propinil-butilkarbamát CAS-szám: 55406-53-6
EK-szám: 259-627-5
	Orális
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns

	
	Bőrön át
	Nem releváns
	Nem releváns
	2 mg/kg
	Nem releváns

	
	Belélegzés
	0,07 mg/m³
	1,16 mg/m³
	0,023 mg/m³
	1,16 mg/m³



	
	Rövid expozíció
	Széles körű expozíció

	Azonosítás
	Szisztematikus
	Helyi
	Szisztematikus
	Helyi

	Kalcium-karbonát (kalcit) CAS-szám: 471-34-1
EK-szám: 207-439-9
	Orális
	6,1 mg/kg
	Nem releváns
	6,1 mg/kg
	Nem releváns

	
	Bőrön át
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns

	
	Belélegzés
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns
	1,06 mg/m³



	Azonosítás
	

	Kalcium-karbonát (kalcit) CAS-szám: 471-34-1
EK-szám: 207-439-9
	STP
	100 mg/l
	Édesvíz
	Nem releváns

	
	Talaj
	Nem releváns
	Tengervíz
	Nem releváns

	
	Időszakos
	Nem releváns
	Üledék (édesvízi)
	Nem releváns

	
	Orális
	Nem releváns
	Üledék (tengervízi)
	Nem releváns

	3-jód-2-propinil-butilkarbamát CAS-szám: 55406-53-6
EK-szám: 259-627-5
	STP
	0,44 mg/l
	Édesvíz
	0,001 mg/l

	
	Talaj
	0,005 mg/kg
	Tengervíz
	0 mg/l

	
	Időszakos
	0,001 mg/l
	Üledék (édesvízi)
	0,017 mg/kg

	
	Orális
	Nem releváns
	Üledék (tengervízi)
	0,002 mg/kg



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
Kötelező légúti védelem
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzökhöz
	
[image: ]
	EN 405:2002+A1:2010
	Cserélje ki, ha szokatlan szagot vagy szennyező termék ízét észleli az arcmaszk vagy az arcadapter belsejében. Ha a szennyező termék nem rendelkezik figyelmeztető tulajdonságokkal, ajánlott az elszigetelő berendezés használata.


C.- Speciális kézvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
Kötelező
kézvédelem
	Vegyvédelmi eldobható kesztyűk (Anyag: Nitril, behatolási idő: > 480 perc, Vastagság: 0,4 mm)
	
[image: ]
	EN ISO 21420:2020
	Cserélje ki a kesztyűt, ha azon bármilyen sérülés jele látható


Mivel a termék különböző anyagok keveréke, a kesztyű anyagának szilárdsága nem számítható ki pontosan előre, ezért használat előtt ellenőrizni kell.
D.- Szem- és arcvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
	Fröccsenés elleni
védőszemüveg
	
[image: ]
	EN 166:2002
EN ISO 4007:2018
	Naponta tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a gyártó utasításainak megfelelően. Javasoljuk, hogy fröccsenésveszély esetén használja.

	Kötelező
	
	
	
	

	arcvédelem
	
	
	
	


E.- Testvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	
	Munkaruházat
	
[image: ]
	
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék hosszan tartó expozíciója esetén az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 szabványok szerint CE III ajánlott.

	
	Csúszásgátló munkavédelmi cipő
	
[image: ]
	EN ISO 20347:2012
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék tartós expozíciója esetén az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832- 1:2007 szabvány szerint CE III ajánlott.


F.- Kiegészítő sürgősségi intézkedések

	Vészhelyzeti intézkedés
	Szabványok
	Vészhelyzeti intézkedés
	Szabványok

	
[image: ]
	ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
	
[image: ]
	DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

	Vészzuhany
	
	Szemmosás
	


Környezeti expozíció ellenőrzése:
A környezetvédelemről szóló közösségi jogszabályok szerint ajánlott mind a kiömlés, mind a csomagolás környezetbe kerülésének elkerülése. További információkért lásd a 7.1. D szakaszt
Illékony szerves vegyületek:
A 278/2013. sz. törvény (2010/75/EU irányelv) alkalmazásában ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:
C.O.V.(szállítás):	0 tömeg % C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:	11,4 kg/m³ (11,4 g/l) Átlagos szénszám: Nem	 releváns
Átlagos molekulatömeg:	Nem releváns
A 735/2006/EK kormányhatározat (2004/42/EK irányelv) alkalmazásában ez a felhasználásra előkészített termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:
C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:	11,4 kg/m³ (11,4 g/l) EU határérték a termékre (Kat. A.C.): 40 g/L (2010) Összetevők:	Nem releváns


9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: Teljes információért lásd a termék adatlapját. Fizikai megjelenés:
Halmazállapot 20 ºC-on:	Folyadék
Megjelenés:	diszperzió
Szín:	fehér
Szag:	enyhe
Szagküszöbérték:	Nem releváns *
Illékonyság:
Forráspont légköri nyomáson:	100 ºC
Gőznyomás 20 ºC-on:	2350 Pa
Gőznyomás 50 ºC-on:	12381,01 Pa
Párolgási sebesség 20 ºC-on:	Nem releváns *
Termékjellemzők:
Sűrűség 20 ºC-on:	1750 - 1950 kg/m³
Relatív sűrűség 20 ºC-on:	1,75 - 1,95
Dinamikus viszkozitás 20 ºC-on:	Nem releváns *
Kinematikus viszkozitás 20 ºC-on:	Nem releváns *
Kinematikus viszkozitás 40 ºC-on:	Nem releváns *
Koncentráció:	Nem releváns *
pH:	7,5 - 9,5
Gőzsűrűség 20 ºC-on:	Nem releváns * Megoszlási hányados: n-oktanol/víz 20 ºC-on:	Nem releváns * Vízoldhatóság 20 ºC-on:	Nem releváns *
Oldékonysági tulajdonság:	diszpergálható
Bomlási hőmérséklet:	Nem releváns *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem releváns *
Gyúlékonyság:
Gyúlékonysági hőmérséklet:	Nem gyúlékony (>60 ºC)
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem releváns *
Öngyulladási hőmérséklet:	370 ºC
Alsó gyúlékonysági határ:	Nem releváns *
Felső gyúlékonysági határ:	Nem releváns *
Részecskék jellemzői:
Egyenértékű középátmérő:	Nem alkalmazható
9.2 Egyéb információ:
A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:
Robbanási tulajdonságok:	Nem releváns *
Oxidáló tulajdonságok: Nem	 releváns *
Fémekre maró hatású: Nem	 releváns *
Égéshő:	Nem releváns *

Komponensek összes (tömeg) aeroszolja
tűzveszélyes:
Egyéb biztonsági funkciók:

Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.


 (
*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes 
információt
 a veszélyről.
Nem releváns *
Nem releváns *
Felületi feszültség 20 ºC-on:
Refrakciós index:
9. SZAKASZ: FIZIKAI és KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folyamatos)
)
 (
Reakciókészség:
Veszélyes reakciók nem várhatók, ha a vegyi anyagok tárolására vonatkozó műszaki utasításokat betartják. Lásd a 7. szakaszt
Kémiai 
stabilitás
:
Kémiailag 
stabil
, megfelel a megjelölt tárolási, kezelési és felhasználási feltételeknek.
A veszélyes reakciók lehetősége:
A jelzett körülmények között nem várhatóak olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott nyomást vagy hőmérsékletet okozhatnak.
Kerülendő körülmények:
Környezeti hőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:
10.5  Összeférhetetlen anyagok:
10.6  Veszélyes bomlástermékek:
A bomlástermékek 
konkrét
 leírását lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. 
szakaszban.A
 bomlási körülményektől függően a megfelelő bomlástermékek összetett vegyületekben szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.
10. SZAKASZ: STABILITÁS 
ÉS
 REAKCIÓKÉSZSÉG
)












	Ütés és súrlódás
	Levegővel való érintkezés
	Fűtés
	Napfény
	Páratartalom

	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható

	
	
	
	
	




	Savak
	Víz
	Oxidáló anyagok
	Éghető anyagok
	Egyéb

	Kerülje az erős savakat
	Nem alkalmazható
	Kerülje a közvetlen érintkezést
	Nem alkalmazható
	Kerülje az erős lúgokat
vagy bázisokat






 (
Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó 
információk
: 
A keverék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozóan nincsenek kísérleti adatok. 
Veszélyes egészségügyi hatások:
Ismételt, hosszan tartó 
expozíció
 esetén, vagy a foglalkozási expozíciós határértékek által meghatározott koncentrációknál magasabb koncentrációk esetén az expozíciós útvonaltól függően káros egészségügyi hatások léphetnek fel
A- Lenyelés (
akut
 hatás):
Akut
 toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, de még mindig tartalmaz
lenyelés
 esetén veszélyesnek minősített anyagokat. További 
információkért
 lásd a 3. szakaszt.
Korrózió
 / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További 
információkért
 lásd a 3. szakaszt.
B- Belégzés (
akut
 hatás):
Akut
 toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de még mindig vannak benne belégzésre veszélyesnek minősített anyagok. További 
információkért
 lásd a 3. szakaszt.
Korrózió
 / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További 
információkért
 lásd a 3. szakaszt.
C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (
akut
 hatás):
Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok
 nem teljesülnek, de még mindig vannak jelen a bőrrel érintkezve veszélyesnek minősített anyagok. További 
információkért
 lásd a 3. szakaszt.
Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai
 nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További 
információkért
 lásd a 3. szakaszt.
D-
CMR
 hatások (karcinogén, mutagén és reproduktív toxicitás):
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
)

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folyamatos)
· Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de továbbra is jelen vannak rákkeltő hatású veszélyesként besorolt anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.
IARC: Kicsi (SCR <1%) (1)
· Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
E- Szenzibilizáló hatás:
· Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nem mutatnak szenzibilizáló hatású veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Bőrön át: A hosszan tartó bőrkontaktus allergiás kontakt dermatitishez vezethet.
F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat,
amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
G-STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció:
· STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de vannak olyan anyagok, amelyek ismételt expozíció esetén veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt
· Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat,
amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
H- Aspirációs veszély:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat,
amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
Egyéb információ:
Nem releváns
Az anyagokra vonatkozó különleges toxikológiai információk:

	Azonosítás
	Akut toxicitás
	Fajta

	3-jód-2-propinil-butilkarbamát CAS-szám: 55406-53-6
EK-szám: 259-627-5
	LD50 orális
	1100 mg/kg
	Patkány

	
	LD50 dermatológiai
	2100 mg/kg
	Nyúl

	
	LC50 belélegzés
	Nem releváns
	

	Reakciótömeg :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1)
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	LD50 orális
	64 mg/kg
	Patkány

	
	LD50 dermatológiai
	87,12 mg/kg
	Nyúl

	
	LC50 belélegzés
	0,33 mg/l (4 óra)
	Patkány


11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:
Endokrin károsító tulajdonságok
Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak
Egyéb információ
 (
Magáról a keverékről nem állnak rendelkezésre az 
ökotoxikológiai
 tulajdonságaira vonatkozó kísérleti adatok.
12.1  Toxicitás:
Akut
 toxicitás:
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
)Nem releváns







	Azonosítás
	Koncentráció
	Fajok
	Fajta

	3-jód-2-propinil-butilkarbamát
	LC50
	0,07 mg/l (96 óra)
	Oncorhynchus mykiss
	Hal

	CAS-szám: 55406-53-6
	EC50
	0,09 mg/l (96 óra)
	Mysidopsis bahia
	Rákfélék

	EK-szám: 259-627-5
	EC50
	0,05 mg/l (72 óra)
	Scenedesmus subspicatus
	Algák

	izoproturon (ISO)
	LC50
	>0,1-1 mg/l (96 óra)
	
	Hal

	CAS-szám: 34123-59-6
	EC50
	>0,1-1 mg/l (48 óra)
	
	Rákfélék

	EK-szám: 251-835-4
	EC50
	>0,1-1 mg/l (72 óra)
	
	Algák



 (
Krónikus
 toxicitás:
Perzisztencia
 és lebonthatóság:
Nem áll rendelkezésre
Bioakkumulációs
 képesség: Anyagspecifikus 
információk
:
Talajban való mobilitás:
Nem áll rendelkezésre
PBT és 
vPvB
 értékelés eredményei:
A termék nem felel meg a PBT/
vPvB
 
kritériumoknak
Endokrin károsító tulajdonságok:
Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a 
kritériumoknak
Egyéb káros hatások:
Nincs megadva
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)
)

	Azonosítás
	Koncentráció
	Fajok
	Fajta

	Terbutrin CAS-szám: 886-50-0
EK-szám: 212-950-5
	LC50
	>0,1-1 mg/l (96 óra)
	
	Hal

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (48 óra)
	
	Rákfélék

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (72 óra)
	
	Algák

	Reakciótömeg :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1)
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	LC50
	>0,1-1 mg/l (96 óra)
	
	Hal

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (48 óra)
	
	Rákfélék

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (72 óra)
	
	Algák



	Azonosítás
	Koncentráció
	Fajok
	Fajta

	3-jód-2-propinil-butilkarbamát
CAS-szám: 55406-53-6 EK-szám: 259-627-5
	NOEC
	0,0084 mg/l
	Pimephales promelas
	Hal

	
	NOEC
	0,0499 mg/l
	Daphnia magna
	Rákfélék







	Azonosítás
	Bioakkumulációs képesség

	3-jód-2-propinil-butilkarbamát CAS-szám: 55406-53-6
EK-szám: 259-627-5
	BCF
	36

	
	Log POW
	2,4

	
	Potenciál
	Mérsékelt












 (
13.1 Hulladékkezelési módszerek:
Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):
HP14 
Ökotoxikus
Maradékanyag-kezelés (ártalmatlanítás és elpárologtatás):
Az 1. és 2. melléklet (2008/98/EK irányelv) szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási műveletekhez forduljon a hulladékkezelésre felhatalmazott személyhez. A 15 01 kód (2014/955/EU, 
HG
 856/2002) szerint, ha a tartály közvetlenül érintkezett a termékkel, akkor a termékkel azonos módon kell kezelni, egyébként pedig nem veszélyes hulladékként kell kezelni. A termékhulladék ártalmatlanítása a hulladékgazdálkodásról szóló 92/2021 rendelet szerint történik. Nem ajánlott vízfolyásokba dobni. Lásd a 6.2. szakaszt.
A hulladékra vonatkozó közösségi rendelkezések:
Az 1907/2006/EK rendelet (
REACH
) II. mellékletének megfelelően a közösségi vagy állami
hulladékgazdálkodási
 rendelkezéseket tükrözi.
Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK, 2014/955/EU irányelv
Nemzeti jogszabályok: 756/2004 számú 
OMAPM
 a hulladékégetés műszaki normatívájának jóváhagyásáról; 2/2021 számú rendelet a hulladékártalmatlanításról,
856/2002 számú rendelet a hulladékgazdálkodási nyilvántartásokról és a hulladékjegyzék jóváhagyásáról, beleértve a veszélyes hulladékokat is, 1061/2008 számú rendelet a veszélyes és nem veszélyes hulladékok Románia területén történő szállításáról,
92/2021 számú rendelet a hulladékkezelésről.
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
)



	Kód
	Leírás
	Hulladék típusa (Rendelet (EU)
1357/2014)

	08 04 09*
	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok
	Veszélyes


[image: ] (
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14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
)

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1 Az érintett anyagra vagy keverékre vonatkozó (egyedi) biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok:
528/2012/EK rendelet: tartósítószert tartalmaz a kezelt árucikk eredeti tulajdonságainak védelme érdekében. Terbutrilt, izoproturont (ISO), 3-jód-2-propinil-butil-karbamátot, :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömegét tartalmazza [EK-szám: 220-239-6] (3:1).
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: A REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) szereplő nem releváns anyagok lejárati dátummal: Nem releváns Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns
95. cikk, (EU) RENDELET 528/2012: 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (6, 7, 8, 9, 10, 13 terméktípus) ; izoproturon (ISO) (7, 10 terméktípus) ; terbutrin (7, 9, 10 terméktípus) ; 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on reakciótömege [EK-szám:
247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) (2, 4, 6, 11, 12, 13 terméktípus)
(EU) RENDELET 649/2012 a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: Izoproturont (ISO) tartalmaz
Seveso III:
Nem releváns
Egyes veszélyes anyagok és keverékek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. melléklet,
REACH stb. rendelet):
Nem használatos:
—díszítő cikkek, amelyeket arra terveztek, hogy különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatásokat keltsenek, például
díszlámpákban és hamutartókban;
—csínytevésekre és csapdákra szánt tárgyak;
—játékok egy vagy több résztvevő számára, vagy bármilyen más, hasonló használatra szánt tárgy, még dekoratív szempontból is. Az :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1) reakciótömegét 0,0015 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségben tartalmazza. A kezelt árucikkek forgalomba hozatalára a következő feltételek vonatkoznak: | 1. | Tekintettel az emberi egészségre azonosított kockázatokra, a C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó és lakossági felhasználás céljából forgalomba hozott keverékek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció az egyéni védőfelszerelés viselésén kívül más módon is elkerülhető. | 2. | Tekintettel az emberi egészségre azonosított kockázatokra, a C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó, szakmai felhasználásra forgalomba hozott folyékony mosó- és tisztítószerek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció az egyéni védőfelszerelés viselésén kívül más módon is elkerülhető. | 3. | Tekintettel az emberi egészségre nézve azonosított kockázatokra, a folyékony mosó- és tisztítószerektől eltérő C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó, szakmai felhasználásra forgalomba hozott keverékek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció elkerülhető, beleértve az egyéni védőeszközök viselését is. | 4. | A C(M)IT/MIT (3:1) technológiával kezelt vagy azt tartalmazó kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a kezelt árucikk címkéje tartalmazza az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében felsorolt információkat.
A belélegezhető kristályos szilícium-dioxid hatásának való kitettséget a szakmai környezetben az
(EU) 2019/130 irányelvnek megfelelően kell ellenőrizni.

Különös rendelkezések a személyek vagy a környezet védelme terén:
Javasoljuk, hogy a jelen biztonsági adatlapon összegyűjtött adatokat bemeneti adatként használja fel a helyi körülmények kockázatértékeléséhez annak érdekében, hogy meghatározza a szükséges intézkedéseket a termék kezelésével, használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos kockázatok megelőzésére.
Egyéb jogszabályok:

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK (folytatás)
360/2003 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények szabályozásáról
349/2007. sz. törvény a vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről
A vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikkének módosításáról szóló 249/2011. sz. törvény
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról szóló 477/2009/EK kormányhatározat
254/2011 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. sz. törvény 26. cikkének módosításáról, Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásáról szóló 347/2003/EK kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 662/2011. sz. kormányhatározat
60/2013 sz. rendelet a vegyi anyagok kezelése terén az intézményi keret átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítése érdekében
1218/2006 sz. határozat a munkavállalók vegyi anyagok jelenlétével kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelmét biztosító munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények megállapításáról
319/2006. sz. törvény a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről
A csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 249/2015. sz. törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló 1/2021. sz. sürgősségi rendelet A hulladékgazdálkodási rendszerről szóló 92/2021. sz. rendelet
Az M.108/2013. sz. rendelet a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról, 4. cikke az M.108/2013. sz. rendelet kiegészítése a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítéséről.
122/2010 sz. rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (EK) 1272/2008 sz. rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a (z) nr.1907/2006 rendelet módosításáról
398/2010 sz. kormányhatározat az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó intézkedések megállapításáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:
A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést

 (
Irányadó jog:
Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének - A biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozó útmutató -
megfelelően
 készült (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE).
Változások az előző biztonsági adatlaphoz képest, amelyek befolyásolják a kockázatkezelési intézkedéseket:
Nem releváns
A 2. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
A 3. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:
Az említett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek,
és
 a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak.
1272/2008/EK (
CLP
) rendelet:
16. SZAKASZ: 11.2 EGYÉB VESZÉLYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
)

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)
Akut tox. 2: H310+H330 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos. Akut tox. 3: H301 - Lenyelve mérgező.
Akut tox. 3: H331 - Belélegezve mérgező. Akut tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.
Vízi akut 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Vízi krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Karc. 2: H351 - Feltehetően rákot okoz.
Szemkár. 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
Bőrkorr. 1B: H314 - Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.
Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrszenz. 1B: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
STOT RE 1: H372 - Hosszabb vagy ismételt expozíció esetén károsítja a szerveket.
STOT RE 2: H373 - Hosszabb vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Besorolási eljárás:
Aquatic Chronic 3: Számítási módszer Bőrszenz. 1A: Számítási módszer
Képzési tippek:
A biztonsági adatlapon szereplő adatok tartalmának és értelmezésének, valamint a termék címkézésének megkönnyítése érdekében
a terméket kezelő személyzet számára minimális képzés ajánlott a munkahelyi kockázatok megelőzéséről.
Irodalomra és adatforrásokra való hivatkozás:
http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu
Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet CCO: Kémiai oxigénfogyasztás
CBO5: Biológiai oxigénigény 5 napig BCF: biokoncentrációs tényező
LD50: halálos dózis 50
LC50: halálos koncentráció 50
EC50: Effektív koncentráció 50
Log Pow: oktanol víz megoszlási koefficiens Koc: szerves szén megoszlási koefficiense DNEL: Származtatott hatásmentes szint
PNEC: Várható hatásmentes koncentráció
UFI: egyedi képletazonosító
IARC: Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség
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A jelen biztonsági adatlapon szereplő 
információk
 a forrásokon, a műszaki ismereteken és a meglévő európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, és pontosságuk nem garantálható. Ez az 
információ
 nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájaként, egyszerűen csak a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak módszertana és munkakörülményei tudásunkon és 
ellenőrzésünkön
 kívül esnek, mindig a felhasználó végső felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelményekhez való alkalmazkodás érdekében. A jelen biztonsági adatlapon szereplő 
információk
 csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható fel a megadottaktól eltérő célokra.
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